

WC-Druckspüler TEMPOCHASSE
Selbstschließend
Aufputzmontage

Artikelnummer: 760000


Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Aufputzmontage: 

Für Aufputzmontage. 

Spülzeit ~7 Sekunden. 

Rohrunterbrecher. 

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt. 

Stoßfester Mechanismus. 

Mit Druckknopf.

Anschluss von oben G 1 1/4B. 

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

Spülventil.

30 Jahre Garantie.
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