**Spülrohr**

Für WC-Becken mit TEMPOMATIC, TEMPOFLUX oder TEMPOCHASSE-Spülarmatur

PVC

Artikelnummer: **769400**

Ausschreibungstext

Spülrohr Hinterwand-/Unterputzmontage für WC-Becken:

Für TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 und TEMPOCHASSE.

PVC-Spülrohr für Unterputz- oder Hinterwandmontage.

Ø 26/32 (ohne Spülrohrverbinder).

L. 434 mm, H. 780 mm.

30 Jahre Garantie.