**Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 20 l/min**

Schwenkbares Auslaufrohr oben H. 315 L. 300

Betätigung durch Pin-Hebel

Artikelnummer: **2506T3**

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 315 L. 300.

Sternförmiger Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 35.

Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt mit verstärkten Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen und Langmuttern.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 edelstahlumflochten.

30 Jahre Garantie.