**Schwenkauslauf**

Auslauf H. 260 L. 200

Artikelnummer: **1306T2**

Ausschreibungstext

Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 auf Sockel G 1/2B.

Auslauf H. 260 L. 200 aus Messing verchromt.

Glatte Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.