**Schwenkauslauf**

Auslauf H. 260 L. 300

Artikelnummer: **1306T3**

Ausschreibungstext

Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 auf Sockel G 1/2B.

Auslauf H. 260 L. 300 aus Messing verchromt.

Glatte Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

30 Jahre Garantie.