**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min**

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 190

Artikelnummer: **G66452**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.

Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 190 L. 200.

Auslauf mit glatten Innenflächen mit sternförmigem Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriffen.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Mischer geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.