**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min**

Schwenkauslauf oben L. 300 H. 290

Artikelnummer: **G66453**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.

Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 290 L. 300.

Sternförmiger Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriffe.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

30 Jahre Garantie.