**Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 45 l/min**

Schwenkauslauf oben L. 300 H. 340

Ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand

Artikelnummer: **G65603**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 1/2B mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm.

Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 H. 340 L. 300 mit sternförmigen Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriff.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt.

Verstärkte Befestigung.

Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.

30 Jahre Garantie.