**Augendusche mit Handbrause**

Standmontage - 1 Sprühkopf

Mit Hebelbetätigung

Artikelnummer: **9140C**

Ausschreibungstext

Augendusche mit Handbrause und 1 Sprühkopf für Standmontage bestehend aus:

Sprühkopf mit Schutzabdeckung aus grünem ABS, die sich unter Wasser automatisch löst.

Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung der Handbrause.

ZUm Stoppen des Wasserflusses: Automatische Abschaltung durch Feder.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Mit Luftsprudler und zweifachem Edelstahl-Schutzfilter.

Ergonomischer Griff und Betätigungshebel aus Polypropylen grün.

Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang enthalten.

Handbrause mit flexiblem Schlauch L. 1,50m M15x1 - 1/2".

30 Jahre Garantie.