**Universeller Auslauf horizontal**

G 1/2

L.150 mm, H.120 mm

Artikelnummer: **940152**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf für Wandmontage.

Messing massiv verchromt.

Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min (Art. 922022.2P).

G 1/2, L.150 mm, H.120 mm.

30 Jahre Garantie.