**Standventil**

Mit Schwenkauslauf

Mit Long-Life-Oberteil, G 1/2B

Artikelnummer: **D2553**

Ausschreibungstext

Standventil mit Long-Life-Oberteil.

Dreikantgriff verchromt.

Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22.

H.190 mm, L.150 mm.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.