**Waschtisch-Einhebelmischer**

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135

Mischbatterie mit Bediengriff

Artikelnummer: **2520T**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.