**Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer**

Ohne Auslaufventil

Schlauch we + Handbrause m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **G6533**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm inklusive:

- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.

- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.

- Mischbatterie mit Rückflussverhinderern.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage umittelbar vor der Wand.