**Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer**

Ohne Auslaufventil

Schl. schw + Handbrause m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **5680**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit Mittenabstand 150 mm inklusive:

- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.

- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage umittelbar vor der Wand.