**Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer**

Ohne Auslaufventil

Schlauch we + Handbrause m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **G6433**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.

Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.

Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:

- Oberteile mit Dreikantgriffen.

- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.

Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.