**Wannenfüllarmatur für Wandmontage**

Einhebelmischer, Bügelgriff

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **2252S**

Ausschreibungstext

Wannenfüllarmatur mit Einhebelmischer.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Automatischer Umsteller mit Blockierung bei geringem Druck: hält Brauseposition auch bei abnehmendem Fließdruck.

Mit Bügelgriff oben.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Körper aus Messing verchromt.

Armatur mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

30 Jahre Garantie.