**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 2**

Mit Bedienhebel und Mischhebel lang

Artikelnummer: **700500LH**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch mit Bedienhebel, Standmontage:

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Seitlicher, langer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Betätigung über Bedienhebel (besonders leichte Betätigung).

30 Jahre Garantie.