**Duschkombination TEMPOMATIC**

Elektronisch

Unterputzmontage, Brausekopf ROUND, Ventil

Artikelnummer: **452569**

Ausschreibungstext

Elektronische Duschkombination für Unterputzmontage:

Elektronische Brausearmatur TEMPOMATIC für vorgemischtes Wasser.

Für Unterputzmontage.

Steuerung durch mitgelieferte Elektronik-Box, mit Magnetventil 1/2".

Mit Trafo 230/12 V.

2 Betriebsmodi:

- Automatik-Betrieb mit Präsenzerfassung.

- ON/OFF-Betrieb mit gezielter Betätigung durch Annäherung der Hand ~10 cm.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Laufzeit einstellbar von 30 bis 60 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Messing massiv verchromt.

Elektronische Duschkombination geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).