**Duschkombination TEMPOMATIC**

Elektronisch

Hinterwandmontage 150 mm, Brausekopf ROUND, Ventil

Artikelnummer: **452159**

Ausschreibungstext

Elektronische Duschkombination für Hinterwandmontage:

Elektronische Armatur TEMPOMATIC für vorgemischtes Wasser.

Für Wandstärken ≤ 155 mm.

Steuerung durch mitgelieferte Elektronik-Box, mit Magnetventil 1/2".

Mit Trafo 230/12 V.

2 Betriebsmodi:

- Automatik-Betrieb mit Präsenzerfassung.

- ON/OFF-Betrieb mit gezielter Betätigung durch Annäherung der Hand ~10 cm.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Laufzeit einstellbar von 30 bis 60 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Messing massiv verchromt.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestangen zuschneidbar.

Elektronische Duschkombination geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.