**Duschkombination TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Brausekopf TONIC JET, Mischbatterie

Artikelnummer: **790001**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage:

Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".

Für Aufputzmontage.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf TONIC JET verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Messing massiv verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben).

Ohne Anschlusswinkel, Mittenabstand 90 mm.

30 Jahre Garantie.