**Kita-Waschrinne MINERALCAST zur Wandmontage**

MINERALCAST - 3 Waschplätze - B. 1.400 mm

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **453140**

Ausschreibungstext

Waschrinne für Wandmontage, 3 Waschplätze.

Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff.

Geeignet für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Ideal für Kindergärten.

Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche.

Als durchgehende Anlage nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Angenehme Haptik.

Mit Gefälle zur Vermeidung von Wasserrückständen.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit 3 Stopfen-Ablaufventilen 1 1/4". Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

Alpinweiß ähnlich RAL 9016.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 63 kg.

30 Jahre Garantie.