**Raccords flexibles PEX F3/8"**

M10x1 L.660 mm

2 pièces

Référence: **FLEXPEX4**

Descriptif CCTP

Raccords flexible F3/8" M10x1 L.660 mm en gaine Inox tressé avec âme PEX Ø 6 pour alimentation des robinetteries sanitaires.

Résistent aux chocs chlorés et thermiques : température maximum 90°C (65°C recommandé).

Pression maximum 10 bar.

Livrés par 2 pièces.