**Elektronische Mischbatterie BINOPTIC MIX**

Netzbetrieb, Hinterwandmontage

Hinterw. 110 mm, Mischh. lang, Ausl. innen glatt

Artikelnummer: **379MCHL**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Hinterwandmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Körper aus Messing verchromt.

Auslauf verchromt für Hinterwandmontage ≤ 110 mm.

Befestigung, Schlauch- und Sensorkabelführung (L. 120 cm) zusammengefasst.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Seitlicher, langer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.