**Toilettenpapierhalter für 2 Rollen**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: **1660S**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter für Wandmontage.

WC-Papierhalter für 2 Rollen.

1 Reserverolle.

Verstärkte, vandalengeschützte Ausführung.

Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Kontrollfenster.

Toilettenpapierhalter aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Materialstärke Edelstahl: 1 mm.

Maße: 130 x 120 x 260 mm.

30 Jahre Garantie.