**Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage**

MINERALCAST - 3 Waschplätze - B. 1.800 mm

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **454180**

Ausschreibungstext

Waschrinne für Wandmontage, 3 Waschplätze.

Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff.

Geeignet für den Einsatz im öffentlichen Bereich.

Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche.

Als durchgehende Anlage nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Angenehme Haptik.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

Alpinweiß ähnlich RAL 9016.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 90 kg.

Auf Wunsch erhältlich: Winkelfüße aus MINERALCAST, Farbe Anthrazit, Verkauf stückweise (Art. 454001A oder 454010).

30 Jahre Garantie.