**TEMPOSTOP**

Für Waschtischeinbau

Ohne Bedienkappe

Artikelnummer: **748126**

Ausschreibungstext

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Körper aus Rohmessing.

Anschluss G 1/2B.

Für Waschtischeinbau.

30 Jahre Garantie.