

Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE
Einhebelmischer für Einlochmontage ohne Auslauf H. 95 L. 110
Mit Zugstange und Ablaufventil

Artikelnummer: 2620


Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage. 

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 95 L. 110. 

Kein Auslauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert. 

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. 

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.

Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. 

Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). 

Durchflussmenge limitiert auf 4 l/min. 

Mit Bediengriff. 

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Edelstahl. 

Beweglich gelagerte PEX-Anschlussschläuche G 3/8. 

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. 

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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