**SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie**

Mechanische ééngatsmengkraan zonder uitloop H.95 L.110

Trekplug en afvoer, PEX flexibels

Referentie: **2620EP**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan H.95 mm L.110 mm.

Zonder uitloop: hygiënische straalbreker geïntegreerd in het lichaam.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Lichaam van de mengkraan met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.

Bediening met volle greep.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in rvs.

Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling.

Met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.