**Duschkombination TEMPOMIX 3**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

AP, Br-Ko. TONIC JET, MBatt., leichte Betätigung

Artikelnummer: **794450**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage:

Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 3/4".

Für Aufputzmontage.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, einstellbar, Komfort-Regenstrahl.

Brausekopf TONIC JET verchromt und vandalengeschützt mit automatischem Durchflussmengenregler.

Messing verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben).

Mit S-Anschlüssen G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.