**Druckspüler Set TEMPOCHASSE**

Selbstschließend für Ausguss

Aufputzmontage, Vorabsperrung und Spülrohr gerade

Artikelnummer: **760460**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Aufputzmontage:

Für Aufputzmontage.

Für Ausguss.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Gerade Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung G 1 aus Messing verchromt.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Gerades Spülrohr Edelstahl hochglanzpoliert Ø 32, mit Mutter und Schelle.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

30 Jahre Garantie.