**Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,5 Liter**

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung

Leichte Betät.,Edst. Werkstoff 1.4301 pulverb. we

Artikelnummer: **510584**

Ausschreibungstext

Seifenspender für Wandmontage mit besonders leichter Betätigung.

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Gehäuse aus einem Stück gefertigt: einfache Reinigung und bessere Hygiene.

Druckknopf mit besonders leichter Betätigung: für alle geeignet (bewegungseingeschränkte oder behinderte Personen, Kinder etc.)

Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken.

Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet).

Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.

Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation.

Kontrollfenster.

Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.

Materialstärke Edelstahl: 1 mm.

Fassungsvermögen: 0,5 Liter.

Maße: 90 x 105 x 185 mm.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPas.

Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.