**Drehbare flexible Schläuche G 3/8 aus PEX**

L. 465 mm

2 Stück

Artikelnummer: **FLEXPEX6**

Ausschreibungstext

Drehbare flexible Schläuche G 3/8, Inliner aus PEX Ø 6 mit Edelstahl umflochten, für Anschluss an Einhebelmischer 2620.

Anschluss beweglich gelagert zur Vereinfachung der Montage (Verdrehschutz).

 Beständig gegenüber chemischen und thermischen Desinfektionen, Maximaltemperatur kurzzeitig 90 °C (65 °C im Dauerbetrieb).

Versorgungsdruck: 10 bar maximal.

Demontage möglich.

Verpackungseinheit 2 Stück.