**Dusch-Einhängesitz Komfort**

Gestell Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Abnehmbar

Artikelnummer: **510300DN**

Ausschreibungstext

Abnehmbarer Dusch-Einhängesitz, für bewegungseingeschränkte Personen.

Zum Einhängen an Griffe Ø 32 (siehe Art. 5481N, 5490N, 5121N und 50504N).

Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne.

Breite Ausführung.

Abnehmbar: Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Angenehmer und warmer Kontakt.

Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung.

Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32 mm. Gestell Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Zylinderschrauben gewährleisten waagerechte Sitzfläche.

Breite Auflagerosetten zum Schutz der Wand.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Maße: 590 x 420 x 580 mm.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.