**Aufsatzbecken UNITO**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Zur Platzierung auf Tischplatte

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **120810**

Ausschreibungstext

Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, 395 x 350 mm.

Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3,3 kg.

30 Jahre Garantie.