**Waschtisch BOB zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - Ablauf verdeckt

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **120130**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Reduzierte, klare Ästhetik.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen, Siphon verdeckt.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 1/2" und Siphon.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 3411130000]