**Waschtisch TRAPEZ für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **121270**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage, 600 x 505 mm.

Waschtisch geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 3411270008]