**Reihenwaschtisch TRIPLO RP für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 1.800 mm - Mit Spritzschutz

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **121750**

Ausschreibungstext

Reihenwaschtisch für Wandmontage, 3 Waschplätze, 1.800 x 500 mm.

Mit Spritzschutz zum Schutz der dahinterliegenden Wand und für optimale Hygiene.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit 3 Ablaufventilen 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Wandkonsolen zur Befestigung.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 22 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0211750008]