**Trinkbrunnen SD zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit integrierter Armatur

Artikelnummer: **180800**

Ausschreibungstext

Trinkbrunnen für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Trinksprudler: verchromt, mit sofortiger Abschaltung und einstellbarer Durchflussmenge, Anschluss G 3/8B.

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Mit Befestigungsmaterial.

Gewicht: 2,4 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0811080000]