**WC S21 P bodenstehend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **110300**

Ausschreibungstext

Bodenstehendes Tiefspül-WC, B. 360 x H. 400 x T. 580 mm.

Klares, elegantes Design.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand.

Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm.

Abgang waagerecht oder senkrecht Ø 100 mm. Mit PVC-Ablaufrohr.

Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich.

Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.

Schnelle und einfache Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 14 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0110020001]