**Hock-WC SHA XS**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Für Fußbodeneinbau - Ohne Siphon

1 Spritzkopf

Artikelnummer: **113710**

Ausschreibungstext

Hock-WC für Fußbodeneinbau, B. 500 x H. 220 x T. 600 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für leichte Reinigung und optimale Hygiene.

Formgebung des Beckens ermöglicht geschlechtsneutrale Nutzung.

Mit rutschhemmender Trittfläche.

Abgang senkrecht: Ø 100 mm.

Mit 1 Spritzkopf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Gewicht: 5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0113370019]