**Urinalrinne L**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 sat. - B. 1.800 mm - Für Fußbodeneinbau

Artikelnummer: **130220**

Ausschreibungstext

Urinalrinne für Fußbodeneinbau, B. 1.800 x H. 1.020 x T. 300 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Spülwasseranschluss von hinten.

Mit 3 Spritzköpfen aus Edelstahl und 3 Schläuchen.

Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Platz und Nutzung.

Ablauf mittig.

Mit Ablaufventil 1 1/2" und integriertem Siphon (Art. 785000).

Gewicht: 34 kg.

30 Jahre Garantie.