**Brausetasse für Fußbodeneinbau**

800 x 800 mm

Artikelnummer: **150300**

Ausschreibungstext

Brausetasse für Fußbodeneinbau, 800 x 800 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Brausetasse aus einem Stück tiefgezogen, ohne Schweißnähte, für leichte Reinigung und optimale Hygiene.

Innenliegende Kanten abgerundet für sichere Nutzung.

Mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf.

Mit Ablaufventil 1 1/2".

Rutschhemmende Bodenfläche.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14527.

Gewicht: 7 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0513030000]