**Waschtisch TEK TC**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Für Hinterwandmontage, Ablauf verdeckt

Mit integrierter Armatur

Artikelnummer: **160340**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen, Ablauf verdeckt.

Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage).

Mit Selbstschlussventil: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden.

Ablauf verdeckt waagerecht Ø 32.

Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 9 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 3416340000]