**WC S21 P TC bodenstehend**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Vandalengeschützt

Artikelnummer: **160550**

Ausschreibungstext

Bodenstehendes Tiefspül-WC für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene.

Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand.

Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm.

Abgang waagerecht Ø 100 mm.

Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich.

Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage).

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 13,5 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0116550001]