**Gefängniskombination KOMPACT TC - Mit Waschtisch und bodenstehendem WC**

Edelstahl 1.4301 satiniert - Hinterwandmontage - WC bodensteh. Rechts

Artikelnummer: **166600**

Ausschreibungstext

Gefängniskombination mit Waschtisch und bodenstehendem WC rechts, mit integriertem WC-Papierrollenfach.

Für Hinterwandmontage (erfordert begehbaren Versorgungsraum).

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 2 mm.

Ecken und Kanten gerundet für hohe Nutzersicherheit.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Geeignet für JVAs, Polizeipräsidien etc.

WC vollständig am Gehäusekörper verschweißt, nicht verschraubt: erleichtert die Reinigung und schützt gegen Verbergen von Gegenständen.

Waschtisch mit Selbstschlussventil: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden, G 1/2B.

WC mit Druckspüler, Spülzeit 7 Sekunden, G 3/4B.

Wasseranschluss: Waschtisch G 1/2B, WC G 3/4B.

Abgang innenliegend waagerecht Ø 100 mm.

Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage).

Gewicht: 30 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0616130006]