**OP-Waschrinne mit hoher Rückwand**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - 2 Waschplätze

4 Armaturenbohrungen Ø 22 Stichmaß 150 je Waschpl.

Artikelnummer: **182200**

Ausschreibungstext

OP-Waschrinne für Wandmontage mit Rückwand 360 mm.

Geeignet für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm.

B. 1.400 mm, 2 Waschplätze. Mit 4 Armaturenbohrungen Ø 22 Stichmaß 150 mm.

Glatte Oberfläche und gerundete Innenkanten für einfache Reinigung.

Ablauf seitlich rechts. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 24,2 kg.

30 Jahre Garantie.