**Gipsbecken zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **180130**

Ausschreibungstext

Gipsbecken für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Glatte Oberfläche und abgekantetes Innenbecken für einfache Reinigung.

Für den Einsatz in Krankenhäusern, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Herausnehmbarer Gipsfangeimer mit Abdeckung.

Montage beidseitig möglich: Becken rechts oder Becken links.

Mit Ablaufprägung 1 1/2".

Mit Befestigungsmaterial.

Gewicht: 17 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0711130000]