**Duschelement SECURITHERM**

Selbstschließend, mit Thermostat und zwei Oberteilen

Anschl. hinten, Brausekopf fest, Handbrause, Alu

Artikelnummer: **792330**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop und Wandhalter im Lieferumfang enthalten.

2 Selbstschluss-Oberteile mit Laufzeit ~30 Sekunden für Betätigung des festen Brausekopfes ROUND und der Handbrause mit Brauseschlauch.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.