**Duschelement SECURITHERM**

Selbstschließend und mechanisch, mit Thermostat und zwei Oberteilen

Anschl. hinten, Brausekopf fest, Handbrause, Edst.

Artikelnummer: **792334**

Ausschreibungstext

Duschelement mit zwei Oberteilen und Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden mit besonders leichter Betätigung für die Betätigung des festen Brausekopfs ROUND.

Nicht-selbstschließende Armatur für die Betätigung der Handbrause.

Mit Vorabsperrungen.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Das Produkt ist so konzipiert, dass es thermischen und chemischen Desinfektionen im Rahmen der geltenden Vorschriften standhält.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.