**Kombi mit Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM**

Kombi mit sequentiell gesteuerter Mischbatterie und Säule

Hygienehebel L. 100

Artikelnummer: **H9613**

Ausschreibungstext

Kombi mit Thermostatarmatur SECURITHERM mit sequentieller Steuerung und Auszugbrause auf Säule.

Optimal geeignet für Säuglingsbadewannen.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentielle Steuerung: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.

Säule schwenkbar H. 195 L. 215.

Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard/Regenstrahl.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Körper und Säule innen glatt.

Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 100.

Abgangsstutzen für Mischwasser aus Messing L. 160.

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, innen und außen glatt.

Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8, verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.